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عنوان پیام پژوهشی: 
طراحی و ساخت استنت چاپ سه بعدی کرونری از جنس پلی لاکتیک اسید با ارزیابی سمیت و خصوصیات برون تن
پیام کلیدی: 
استنت پلیمری، چاپ سه بعدی، مشخصات مکانیکی-فیزیکی، سمیت، چسپندگی سلولی، آنالیز حالت جامد
متن پیام پژوهشی:
این پژوهش با هدف طراحی، ساخت و توصیف یک استنت پرینت سه بعدی پلی لاکتیک‌اسید (pla) در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. همچنین، این مطالعه سمیت سلولی و چسبندگی / تکثیر سلولی استنت را ارزیابی کرد. برای طراحی استنت pla از نرم‌افزار SolidWorks استفاده شد و سپس با استفاده از تکنیک نمایش کریستال مایع ( lcd ) ساخته شد. از جمله روش‌های مورد استفاده برای شناسایی استنت های چاپی، میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem)، طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (ftir)، گرماسنجی روبشی تفاضلی (dsc)، آنالیز حرارتی (tga ) و رزونانس مغناطیسی حالت جامد (nmr) بودند. از رده سلولی endothelial موش (SVEC4 - 10) برای ارزیابی زنده مانی سلول‌ها استفاده شد. نتایج بدست‌آمده طراحی و ساخت موفقیت‌آمیز استنت را با استفاده از رزین pla نشان داد. میکروسکوپ نوری و sem سطح صاف استنت pla را با ضخامت یکنواخت در مقاطع مختلف نشان دادند. علاوه بر این، آنالیزهای ftir  ,dsc  ,tga و nmr یکپارچگی شیمیایی pla در استنت چاپی سه‌بعدی را تایید کردند که هیچ تغییر یا تجزیه در ساختار pla را نشان نداد. این استنت همچنین زیست سازگاری خوبی با اتصال سلولی قابل‌توجه، نشان داد. به طور کلی، استنت pla چاپی پتانسیل خود را به عنوان یک استنت پلیمری زیست سازگار نشان داد.




تأثیرات و کاربردها: 
این استنت به عنوان یک ابزار مهندسی پزشکی می تواند در رفع گرفتگی عروق کرونر و  بهبود بیماران قلبی موثر باشد.
به دلیل ماهیت تجزیه پذیر این استنت نیاز به اقدامات ثانویه در بهبود بیماران قلبی عروقی کاهش میابد.
محدودیت‌های شواهد چه بودند؟ 
تامین مواد از مبدا خارجی
مخاطبان طرح پژوهشی:
پژوهشگران در حوزه قلب و عروق
آیا این خبر می‌تواند از نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، ارزش های دینی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته‌باشد؟
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